IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition[CoordinationView_V2.0, QuantityTakeOffAddOnView]"
Description: "Option [BaseQuantities:On]"
Description: "Option [GridExport:Off]"
Description: "Option [Assemblies:On]"
Description: "Option [Bolts:On]"
Description: "Option [Rebars:On]"
Description: "Option [PourObjects:Off]"
Description: "Option [Welds:Off]"
Description: "Option [SurfaceTreatments:Off]"
Description: "Option [LocationBy:0]"
Description: "Option [ViewColors:On]"
Description: "Option [SectionedSpine:Off]"
Description: "Option [PropertySets:On]"
Description: "Option [Export all:Off]"
File name: "Abri-Moto-VCCF25.ifc"
Time stamp: "2025-03-14T02:10:52"
Author: "BOINEAUP\Administrateur"
Organization: "Structural Designer"
Preprocessor: "IFC Parser Version: 3.13.2"
Originating system: "Tekla Structures Educational 2023 Service Pack 4, IFC Export Version: 4.0.0.0 Jun 12 2023"
Application: "Tekla Structures Educational" version "2023 Service Pack 4" identifier "Multi material modeling" by Organization "Trimble Solutions Corporation"

People and organizations
  Person "Undefined" id "BOINEAUP\Administrateur" of Organization "Trimble Solutions Corporation"
  Owner history of Person "Undefined" id "BOINEAUP\Administrateur" of Organization "Trimble Solutions Corporation" | application "Tekla Structures Educational" version "2023 Service Pack 4" identifier "Multi material modeling" by Organization "Trimble Solutions Corporation" | change NOCHANGE | created 1741914649 (2025-03-14T01:10:49Z)
  Owner history of Person "Undefined" id "BOINEAUP\Administrateur" of Organization "Trimble Solutions Corporation" | application "Tekla Structures Educational" version "2023 Service Pack 4" identifier "Multi material modeling" by Organization "Trimble Solutions Corporation" | change NOCHANGE | created 1741910400 (2025-03-14T00:00:00Z)
  Owner history of Person "Undefined" id "BOINEAUP\Administrateur" of Organization "Trimble Solutions Corporation" | application "Tekla Structures Educational" version "2023 Service Pack 4" identifier "Multi material modeling" by Organization "Trimble Solutions Corporation" | change NOCHANGE | created 1741917600 (2025-03-14T02:00:00Z)
  Owner history of Person "Undefined" id "BOINEAUP\Administrateur" of Organization "Trimble Solutions Corporation" | application "Tekla Structures Educational" version "2023 Service Pack 4" identifier "Multi material modeling" by Organization "Trimble Solutions Corporation" | change NOCHANGE | created 1741906800 (2025-03-13T23:00:00Z)
  Owner history of Person "Undefined" id "BOINEAUP\Administrateur" of Organization "Trimble Solutions Corporation" | application "Tekla Structures Educational" version "2023 Service Pack 4" identifier "Multi material modeling" by Organization "Trimble Solutions Corporation" | change NOCHANGE | created 1741903200 (2025-03-13T22:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  PLANEANGLEUNIT: RADIAN
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN

Spatial structure
IFCPROJECT "Projet"
  IFCSITE "Site"
    IFCBUILDING "Undefined"
      IFCBUILDINGSTOREY "Undefined" | elevation 0.
        contains 154 elements
          99 x IFCELEMENTASSEMBLY | names: "GOUSSET_ENROULE2", "Support-Lisse", "LISSES" (+72 more) | parts: 108 IFCMECHANICALFASTENER, 56 IFCBEAM, 55 IFCPLATE, 35 IFCCOLUMN, 12 IFCMEMBER | property sets: Tekla Assemblages, BaseQuantities
          55 x IFCFASTENER | names: "Weld" | property sets: Tekla Soudure dessous, Tekla Soudure dessus, Tekla Soudure Commun

Property sets
  Tekla Soudure Commun | properties | on 14 objects (14 IFCFASTENER)
    Classification de l'électrode = "Aucun" (IFCLABEL)
    Coefficient de l'électrode = 0. (IFCREAL)
    Commentaire soudure (no value)
    Linéaire/Périphérique = "Autour" (IFCLABEL)
    Longueur = 70. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur de l'électrode = 0. (IFCREAL)
    Niveau d'inspection NDT = "Aucun" (IFCLABEL)
    N° soudure = "0" (IFCLABEL)
    Texte de référence = "" (IFCLABEL)
    Type d'assemblage = "ATELIER" (IFCLABEL)
    Type de cordon = "Continu" (IFCLABEL)
    Type de procédé de soudage = "Aucun" (IFCLABEL)
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Tekla Soudure Commun | properties | on 12 objects (12 IFCFASTENER)
    Classification de l'électrode = "Aucun" (IFCLABEL)
    Coefficient de l'électrode = 0. (IFCREAL)
    Commentaire soudure (no value)
    Linéaire/Périphérique = "Autour" (IFCLABEL)
    Longueur = 40. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur de l'électrode = 0. (IFCREAL)
    Niveau d'inspection NDT = "Aucun" (IFCLABEL)
    N° soudure = "0" (IFCLABEL)
    Texte de référence = "" (IFCLABEL)
    Type d'assemblage = "ATELIER" (IFCLABEL)
    Type de cordon = "Continu" (IFCLABEL)
    Type de procédé de soudage = "Aucun" (IFCLABEL)
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Tekla Soudure Commun | properties | on 4 objects (4 IFCFASTENER)
    Classification de l'électrode = "Aucun" (IFCLABEL)
    Coefficient de l'électrode = 0. (IFCREAL)
    Commentaire soudure (no value)
    Linéaire/Périphérique = "Autour" (IFCLABEL)
    Longueur = 160.00312 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur de l'électrode = 0. (IFCREAL)
    Niveau d'inspection NDT = "Aucun" (IFCLABEL)
    N° soudure = "0" (IFCLABEL)
    Texte de référence = "" (IFCLABEL)
    Type d'assemblage = "ATELIER" (IFCLABEL)
    Type de cordon = "Continu" (IFCLABEL)
    Type de procédé de soudage = "Aucun" (IFCLABEL)
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Tekla Soudure Commun | properties | on 4 objects (4 IFCFASTENER)
    Classification de l'électrode = "Aucun" (IFCLABEL)
    Coefficient de l'électrode = 0. (IFCREAL)
    Commentaire soudure (no value)
    Linéaire/Périphérique = "Autour" (IFCLABEL)
    Longueur = 120. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur de l'électrode = 0. (IFCREAL)
    Niveau d'inspection NDT = "Aucun" (IFCLABEL)
    N° soudure = "0" (IFCLABEL)
    Texte de référence = "" (IFCLABEL)
    Type d'assemblage = "ATELIER" (IFCLABEL)
    Type de cordon = "Continu" (IFCLABEL)
    Type de procédé de soudage = "Aucun" (IFCLABEL)
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Tekla Soudure Commun | properties | on 4 objects (4 IFCFASTENER)
    Classification de l'électrode = "Aucun" (IFCLABEL)
    Coefficient de l'électrode = 0. (IFCREAL)
    Commentaire soudure (no value)
    Linéaire/Périphérique = "Autour" (IFCLABEL)
    Longueur = 95.94423 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur de l'électrode = 0. (IFCREAL)
    Niveau d'inspection NDT = "Aucun" (IFCLABEL)
    N° soudure = "0" (IFCLABEL)
    Texte de référence = "" (IFCLABEL)
    Type d'assemblage = "ATELIER" (IFCLABEL)
    Type de cordon = "Continu" (IFCLABEL)
    Type de procédé de soudage = "Aucun" (IFCLABEL)
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Tekla Soudure Commun | properties | on 4 objects (4 IFCFASTENER)
    Classification de l'électrode = "Aucun" (IFCLABEL)
    Coefficient de l'électrode = 0. (IFCREAL)
    Commentaire soudure (no value)
    Linéaire/Périphérique = "Autour" (IFCLABEL)
    Longueur = 206. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur de l'électrode = 0. (IFCREAL)
    Niveau d'inspection NDT = "Aucun" (IFCLABEL)
    N° soudure = "0" (IFCLABEL)
    Texte de référence = "" (IFCLABEL)
    Type d'assemblage = "ATELIER" (IFCLABEL)
    Type de cordon = "Continu" (IFCLABEL)
    Type de procédé de soudage = "Aucun" (IFCLABEL)
    Volume = 1.E-05 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Tekla Soudure Commun | properties | on 3 objects (3 IFCFASTENER)
    Classification de l'électrode = "Aucun" (IFCLABEL)
    Coefficient de l'électrode = 0. (IFCREAL)
    Commentaire soudure (no value)
    Linéaire/Périphérique = "Droit" (IFCLABEL)
    Longueur = 243.71863 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur de l'électrode = 0. (IFCREAL)
    Niveau d'inspection NDT = "Aucun" (IFCLABEL)
    N° soudure = "0" (IFCLABEL)
    Texte de référence = "" (IFCLABEL)
    Type d'assemblage = "ATELIER" (IFCLABEL)
    Type de cordon = "Continu" (IFCLABEL)
    Type de procédé de soudage = "Aucun" (IFCLABEL)
    Volume = 1.E-05 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Tekla Soudure Commun | properties | on 2 objects (2 IFCFASTENER)
    Classification de l'électrode = "Aucun" (IFCLABEL)
    Coefficient de l'électrode = 0. (IFCREAL)
    Commentaire soudure (no value)
    Linéaire/Périphérique = "Autour" (IFCLABEL)
    Longueur = 70.00179 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur de l'électrode = 0. (IFCREAL)
    Niveau d'inspection NDT = "Aucun" (IFCLABEL)
    N° soudure = "0" (IFCLABEL)
    Texte de référence = "" (IFCLABEL)
    Type d'assemblage = "ATELIER" (IFCLABEL)
    Type de cordon = "Continu" (IFCLABEL)
    Type de procédé de soudage = "Aucun" (IFCLABEL)
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Tekla Soudure Commun: 5 more contents on 8 objects not shown
  Tekla Soudure dessus | properties | on 14 objects (14 IFCFASTENER)
    Angle1 = 0. (IFCREAL)
    Contour1 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Dimension1 = 3. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Finition1 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Gorge effective1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Logueur réelle1 = 70. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nombre d'incrément1 = 0 (IFCINTEGER)
    Ouverture racine1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Pas1 = 0. (IFCREAL)
    Préfixe1 = "" (IFCLABEL)
    Surface section1 = 1.E-05 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Talon1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type1 = "W10" (IFCLABEL)
  Tekla Soudure dessus | properties | on 8 objects (8 IFCFASTENER)
    Angle1 = 0. (IFCREAL)
    Contour1 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Dimension1 = 3. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Finition1 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Gorge effective1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Logueur réelle1 = 40. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nombre d'incrément1 = 0 (IFCINTEGER)
    Ouverture racine1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Pas1 = 0. (IFCREAL)
    Préfixe1 = "" (IFCLABEL)
    Surface section1 = 1.E-05 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Talon1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type1 = "W10" (IFCLABEL)
  Tekla Soudure dessus | properties | on 4 objects (4 IFCFASTENER)
    Angle1 = 0. (IFCREAL)
    Contour1 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Dimension1 = 3. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Finition1 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Gorge effective1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Logueur réelle1 = 160.00312 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nombre d'incrément1 = 0 (IFCINTEGER)
    Ouverture racine1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Pas1 = 0. (IFCREAL)
    Préfixe1 = "" (IFCLABEL)
    Surface section1 = 1.E-05 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Talon1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type1 = "W10" (IFCLABEL)
  Tekla Soudure dessus | properties | on 4 objects (4 IFCFASTENER)
    Angle1 = 0. (IFCREAL)
    Contour1 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Dimension1 = 3. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Finition1 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Gorge effective1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Logueur réelle1 = 120. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nombre d'incrément1 = 0 (IFCINTEGER)
    Ouverture racine1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Pas1 = 0. (IFCREAL)
    Préfixe1 = "" (IFCLABEL)
    Surface section1 = 1.E-05 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Talon1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type1 = "W10" (IFCLABEL)
  Tekla Soudure dessus | properties | on 4 objects (4 IFCFASTENER)
    Angle1 = 0. (IFCREAL)
    Contour1 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Dimension1 = 3. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Finition1 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Gorge effective1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Logueur réelle1 = 95.94423 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nombre d'incrément1 = 0 (IFCINTEGER)
    Ouverture racine1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Pas1 = 0. (IFCREAL)
    Préfixe1 = "" (IFCLABEL)
    Surface section1 = 1.E-05 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Talon1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type1 = "W10" (IFCLABEL)
  Tekla Soudure dessus | properties | on 4 objects (4 IFCFASTENER)
    Angle1 = 0. (IFCREAL)
    Contour1 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Dimension1 = 6. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Finition1 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Gorge effective1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Logueur réelle1 = 40. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nombre d'incrément1 = 0 (IFCINTEGER)
    Ouverture racine1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Pas1 = 0. (IFCREAL)
    Préfixe1 = "" (IFCLABEL)
    Surface section1 = 4.E-05 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Talon1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type1 = "W10" (IFCLABEL)
  Tekla Soudure dessus | properties | on 3 objects (3 IFCFASTENER)
    Angle1 = 0. (IFCREAL)
    Contour1 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Dimension1 = 6. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Finition1 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Gorge effective1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Logueur réelle1 = 243.71863 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nombre d'incrément1 = 0 (IFCINTEGER)
    Ouverture racine1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Pas1 = 0. (IFCREAL)
    Préfixe1 = "" (IFCLABEL)
    Surface section1 = 4.E-05 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Talon1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type1 = "W10" (IFCLABEL)
  Tekla Soudure dessus | properties | on 2 objects (2 IFCFASTENER)
    Angle1 = 0. (IFCREAL)
    Contour1 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Dimension1 = 3. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Finition1 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Gorge effective1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Logueur réelle1 = 70.00179 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nombre d'incrément1 = 0 (IFCINTEGER)
    Ouverture racine1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Pas1 = 0. (IFCREAL)
    Préfixe1 = "" (IFCLABEL)
    Surface section1 = 1.E-05 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Talon1 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type1 = "W10" (IFCLABEL)
  Tekla Soudure dessus: 7 more contents on 12 objects not shown
  Tekla Soudure dessous | properties | on 55 objects (55 IFCFASTENER)
    Angle2 = 0. (IFCREAL)
    Contour2 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Dimension2 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Finition2 = "Aucun" (IFCLABEL)
    Gorge effective2 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur réelle2 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur2 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nombre d'incrément2 = 0 (IFCINTEGER)
    Ouverture racine2 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Pas2 = 0. (IFCREAL)
    Préfixe2 = "" (IFCLABEL)
    Surface section2 = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Talon2 = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type2 = "Aucun" (IFCLABEL)
  Tekla Assemblages | properties | on 2 objects (2 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Cast unit type (no value)
    Control number (no value)
    Finition (no value)
    Niveau Bas Assemblage/Elément béton = "+0.358" (IFCLABEL)
    Niveau Haut Assemblage/Elément béton = "+2.066" (IFCLABEL)
    Poids Assemblage/Elément béton = 8.8 (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Poids ferraillage Elément béton (no value)
    Position maillage Assemblage/Elément béton = "2-3/B" (IFCLABEL)
    Repère Assemblage/Elément béton = "A45(?)" (IFCLABEL)
  Tekla Assemblages | properties | on 2 objects (2 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Cast unit type (no value)
    Control number (no value)
    Finition (no value)
    Niveau Bas Assemblage/Elément béton = "+0.216" (IFCLABEL)
    Niveau Haut Assemblage/Elément béton = "+0.230" (IFCLABEL)
    Poids Assemblage/Elément béton = 0. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Poids ferraillage Elément béton (no value)
    Position maillage Assemblage/Elément béton = "3/B" (IFCLABEL)
    Repère Assemblage/Elément béton = "E3" (IFCLABEL)
  Tekla Assemblages | properties | on 2 objects (2 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Cast unit type (no value)
    Control number (no value)
    Finition (no value)
    Niveau Bas Assemblage/Elément béton = "+0.210" (IFCLABEL)
    Niveau Haut Assemblage/Elément béton = "+0.216" (IFCLABEL)
    Poids Assemblage/Elément béton = 0.1 (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Poids ferraillage Elément béton (no value)
    Position maillage Assemblage/Elément béton = "3/B" (IFCLABEL)
    Repère Assemblage/Elément béton = "E2" (IFCLABEL)
  Tekla Assemblages | properties | on 2 objects (2 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Cast unit type (no value)
    Control number (no value)
    Finition (no value)
    Niveau Bas Assemblage/Elément béton = "+0.040" (IFCLABEL)
    Niveau Haut Assemblage/Elément béton = "+0.240" (IFCLABEL)
    Poids Assemblage/Elément béton = 0.2 (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Poids ferraillage Elément béton (no value)
    Position maillage Assemblage/Elément béton = "3/B" (IFCLABEL)
    Repère Assemblage/Elément béton = "B1" (IFCLABEL)
  Tekla Assemblages | properties | on 2 objects (2 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Cast unit type (no value)
    Control number (no value)
    Finition (no value)
    Niveau Bas Assemblage/Elément béton = "+0.216" (IFCLABEL)
    Niveau Haut Assemblage/Elément béton = "+0.230" (IFCLABEL)
    Poids Assemblage/Elément béton = 0. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Poids ferraillage Elément béton (no value)
    Position maillage Assemblage/Elément béton = "3/A" (IFCLABEL)
    Repère Assemblage/Elément béton = "E3" (IFCLABEL)
  Tekla Assemblages | properties | on 2 objects (2 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Cast unit type (no value)
    Control number (no value)
    Finition (no value)
    Niveau Bas Assemblage/Elément béton = "+0.210" (IFCLABEL)
    Niveau Haut Assemblage/Elément béton = "+0.216" (IFCLABEL)
    Poids Assemblage/Elément béton = 0.1 (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Poids ferraillage Elément béton (no value)
    Position maillage Assemblage/Elément béton = "3/A" (IFCLABEL)
    Repère Assemblage/Elément béton = "E2" (IFCLABEL)
  Tekla Assemblages | properties | on 2 objects (2 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Cast unit type (no value)
    Control number (no value)
    Finition (no value)
    Niveau Bas Assemblage/Elément béton = "+0.040" (IFCLABEL)
    Niveau Haut Assemblage/Elément béton = "+0.240" (IFCLABEL)
    Poids Assemblage/Elément béton = 0.2 (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Poids ferraillage Elément béton (no value)
    Position maillage Assemblage/Elément béton = "3/A" (IFCLABEL)
    Repère Assemblage/Elément béton = "B1" (IFCLABEL)
  Tekla Assemblages | properties | on 2 objects (2 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Cast unit type (no value)
    Control number (no value)
    Finition (no value)
    Niveau Bas Assemblage/Elément béton = "+0.216" (IFCLABEL)
    Niveau Haut Assemblage/Elément béton = "+0.230" (IFCLABEL)
    Poids Assemblage/Elément béton = 0. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Poids ferraillage Elément béton (no value)
    Position maillage Assemblage/Elément béton = "2/B" (IFCLABEL)
    Repère Assemblage/Elément béton = "E3" (IFCLABEL)
  Tekla Assemblages: 75 more contents on 83 objects not shown
  BaseQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Width = 28. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    Length = 14. [MILLI METRE]
    NetVolume = 6.174E-06 [CUBIC_METRE]
    NetWeight = 0.0484659 [KILO GRAM]
    OuterSurfaceArea = 0.00180548478816226 [SQUARE_METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Width = 6. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCPLATE)
    CrossSectionArea = 3.6E-05 [SQUARE_METRE]
    GrossArea = 0.0025 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.5E-05 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.0062 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.5E-05 [CUBIC_METRE]
    Width = 50. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Width = 14. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    Length = 200. [MILLI METRE]
    NetVolume = 2.77185858225127E-05 [CUBIC_METRE]
    NetWeight = 0.217590898706724 [KILO GRAM]
    OuterSurfaceArea = 0.00884929474320314 [SQUARE_METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCELEMENTASSEMBLY)
    Width = 69.9999999999982 [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCPLATE)
    CrossSectionArea = 0.0001 [SQUARE_METRE]
    GrossArea = 0.0032 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.056E-05 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0.00837141125496954 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.056E-05 [CUBIC_METRE]
    Width = 40. [MILLI METRE]
  BaseQuantities: 110 more contents on 179 objects not shown
  Tekla Boulons | properties | on 19 objects (19 IFCMECHANICALFASTENER)
    Diamètre = 12. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diamètre du trou = 14. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diamètre rondelle = 12. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Lieu Boulonnage = "Montage" (IFCLABEL)
    Longueur = 25. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nom = "M12*25" (IFCLABEL)
    Nom rondelle = "RONDELLE-M12-PLA-8.8" (IFCLABEL)
    Nom écrou = "ECROU-M12-E-8.8" (IFCLABEL)
    Quantité = 2 (IFCINTEGER)
    Quantité d'écrou = 2 (IFCINTEGER)
    Quantité de rondelle = 0 (IFCINTEGER)
    Standard = "8.8" (IFCLABEL)
    Trou oblong X = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Trou oblong Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type rondelle = "PLA-8.8" (IFCLABEL)
    Type écrou = "E-8.8" (IFCLABEL)
  Tekla Boulons | properties | on 14 objects (14 IFCMECHANICALFASTENER)
    Diamètre = 12. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diamètre du trou = 14. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diamètre rondelle = 12. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Lieu Boulonnage = "Montage" (IFCLABEL)
    Longueur = 30. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nom = "M12*30" (IFCLABEL)
    Nom rondelle = "RONDELLE-M12-PLA-8.8" (IFCLABEL)
    Nom écrou = "ECROU-M12-E-8.8" (IFCLABEL)
    Quantité = 2 (IFCINTEGER)
    Quantité d'écrou = 2 (IFCINTEGER)
    Quantité de rondelle = 0 (IFCINTEGER)
    Standard = "8.8" (IFCLABEL)
    Trou oblong X = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Trou oblong Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type rondelle = "PLA-8.8" (IFCLABEL)
    Type écrou = "E-8.8" (IFCLABEL)
  Tekla Boulons | properties | on 13 objects (13 IFCMECHANICALFASTENER)
    Diamètre = 12. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diamètre du trou = 14. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diamètre rondelle = 12. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Lieu Boulonnage = "Montage" (IFCLABEL)
    Longueur = 25. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nom = "M12*25" (IFCLABEL)
    Nom rondelle = "RONDELLE-M12-PLA-8.8" (IFCLABEL)
    Nom écrou = "ECROU-M12-E-8.8" (IFCLABEL)
    Quantité = 1 (IFCINTEGER)
    Quantité d'écrou = 1 (IFCINTEGER)
    Quantité de rondelle = 0 (IFCINTEGER)
    Standard = "8.8" (IFCLABEL)
    Trou oblong X = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Trou oblong Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type rondelle = "PLA-8.8" (IFCLABEL)
    Type écrou = "E-8.8" (IFCLABEL)
  Tekla Boulons | properties | on 13 objects (13 IFCMECHANICALFASTENER)
    Diamètre = 12. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diamètre du trou = 14. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diamètre rondelle = 12. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Lieu Boulonnage = "Montage" (IFCLABEL)
    Longueur = 25. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nom = "M12*25" (IFCLABEL)
    Nom rondelle = "RONDELLE-M12-PLA-8.8" (IFCLABEL)
    Nom écrou = "ECROU-M12-E-8.8" (IFCLABEL)
    Quantité = 3 (IFCINTEGER)
    Quantité d'écrou = 3 (IFCINTEGER)
    Quantité de rondelle = 0 (IFCINTEGER)
    Standard = "8.8" (IFCLABEL)
    Trou oblong X = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Trou oblong Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type rondelle = "PLA-8.8" (IFCLABEL)
    Type écrou = "E-8.8" (IFCLABEL)
  Tekla Boulons | properties | on 11 objects (11 IFCMECHANICALFASTENER)
    Diamètre = 14. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diamètre du trou = 14. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diamètre rondelle = 12. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Lieu Boulonnage = "Montage" (IFCLABEL)
    Longueur = 6. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nom = "M12*25" (IFCLABEL)
    Nom rondelle = "RONDELLE-M12-PLA-8.8" (IFCLABEL)
    Nom écrou = "ECROU-M12-E-8.8" (IFCLABEL)
    Quantité = 1 (IFCINTEGER)
    Quantité d'écrou = 0 (IFCINTEGER)
    Quantité de rondelle = 0 (IFCINTEGER)
    Standard = "8.8" (IFCLABEL)
    Trou oblong X = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Trou oblong Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type rondelle = "PLA-8.8" (IFCLABEL)
    Type écrou = "E-8.8" (IFCLABEL)
  Tekla Boulons | properties | on 10 objects (10 IFCMECHANICALFASTENER)
    Diamètre = 17. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diamètre du trou = 17. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diamètre rondelle = 14. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Lieu Boulonnage = "Montage" (IFCLABEL)
    Longueur = 6. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nom = "M14*30" (IFCLABEL)
    Nom rondelle = "RONDELLE-M14-PLA-6.8" (IFCLABEL)
    Nom écrou = "ECROU-M14-E-6.8" (IFCLABEL)
    Quantité = 1 (IFCINTEGER)
    Quantité d'écrou = 0 (IFCINTEGER)
    Quantité de rondelle = 0 (IFCINTEGER)
    Standard = "6.8" (IFCLABEL)
    Trou oblong X = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Trou oblong Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type rondelle = "PLA-6.8" (IFCLABEL)
    Type écrou = "E-6.8" (IFCLABEL)
  Tekla Boulons | properties | on 8 objects (8 IFCMECHANICALFASTENER)
    Diamètre = 12. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diamètre du trou = 14. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diamètre rondelle = 12. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Lieu Boulonnage = "Montage" (IFCLABEL)
    Longueur = 30. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nom = "M12*30" (IFCLABEL)
    Nom rondelle = "RONDELLE-M12-PLA-8.8" (IFCLABEL)
    Nom écrou = "ECROU-M12-E-SB8.8" (IFCLABEL)
    Quantité = 1 (IFCINTEGER)
    Quantité d'écrou = 1 (IFCINTEGER)
    Quantité de rondelle = 0 (IFCINTEGER)
    Standard = "SB8.8" (IFCLABEL)
    Trou oblong X = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Trou oblong Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type rondelle = "PLA-8.8" (IFCLABEL)
    Type écrou = "E-SB8.8" (IFCLABEL)
  Tekla Boulons | properties | on 5 objects (5 IFCMECHANICALFASTENER)
    Diamètre = 17. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diamètre du trou = 17. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Diamètre rondelle = 14. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Lieu Boulonnage = "Montage" (IFCLABEL)
    Longueur = 10. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Nom = "M14*30" (IFCLABEL)
    Nom rondelle = "RONDELLE-M14-PLA-6.8" (IFCLABEL)
    Nom écrou = "ECROU-M14-E-6.8" (IFCLABEL)
    Quantité = 2 (IFCINTEGER)
    Quantité d'écrou = 0 (IFCINTEGER)
    Quantité de rondelle = 0 (IFCINTEGER)
    Standard = "6.8" (IFCLABEL)
    Trou oblong X = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Trou oblong Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Type rondelle = "PLA-6.8" (IFCLABEL)
    Type écrou = "E-6.8" (IFCLABEL)
  Tekla Boulons: 6 more contents on 15 objects not shown
  Tekla Commun | properties | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    Classe = "1" (IFCLABEL)
    Finition = "" (IFCLABEL)
    GUID Initial (no value)
    Matériau = "S235JR" (IFCLABEL)
    Niveau bas = "+0.216" (IFCLABEL)
    Niveau haut = "+0.230" (IFCLABEL)
    Nom = "ECROU" (IFCLABEL)
    Phase = 1 (IFCINTEGER)
    Profil = "PD28*7" (IFCLABEL)
    Repère d'assemblage = "E3" (IFCLABEL)
    Repère de pièce = "E3" (IFCLABEL)
    Repère préliminaire = "" (IFCLABEL)
  Tekla Commun | properties | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    Classe = "1" (IFCLABEL)
    Finition = "" (IFCLABEL)
    GUID Initial (no value)
    Matériau = "S235JR" (IFCLABEL)
    Niveau bas = "+0.040" (IFCLABEL)
    Niveau haut = "+0.240" (IFCLABEL)
    Nom = "BARRE" (IFCLABEL)
    Phase = 1 (IFCINTEGER)
    Profil = "D14" (IFCLABEL)
    Repère d'assemblage = "B1" (IFCLABEL)
    Repère de pièce = "B1" (IFCLABEL)
    Repère préliminaire = "" (IFCLABEL)
  Tekla Commun | properties | on 9 objects (9 IFCPLATE)
    Classe = "1" (IFCLABEL)
    Finition = "" (IFCLABEL)
    GUID Initial (no value)
    Matériau = "S235JR" (IFCLABEL)
    Niveau bas = "+0.210" (IFCLABEL)
    Niveau haut = "+0.216" (IFCLABEL)
    Nom = "Washer Plate" (IFCLABEL)
    Phase = 1 (IFCINTEGER)
    Profil = "PL6*50" (IFCLABEL)
    Repère d'assemblage = "E2" (IFCLABEL)
    Repère de pièce = "E2" (IFCLABEL)
    Repère préliminaire = "" (IFCLABEL)
  Tekla Commun | properties | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    Classe = "13" (IFCLABEL)
    Finition = "" (IFCLABEL)
    GUID Initial (no value)
    Matériau = "C25/30" (IFCLABEL)
    Niveau bas = "+0.000" (IFCLABEL)
    Niveau haut = "+0.200" (IFCLABEL)
    Nom = "POTEAU" (IFCLABEL)
    Phase = 1 (IFCINTEGER)
    Profil = "250*250" (IFCLABEL)
    Repère d'assemblage = "Pt1" (IFCLABEL)
    Repère de pièce = "Pt1" (IFCLABEL)
    Repère préliminaire = "" (IFCLABEL)
  Tekla Commun | properties | on 3 objects (3 IFCPLATE)
    Classe = "2" (IFCLABEL)
    Finition = "GALVA" (IFCLABEL)
    GUID Initial (no value)
    Matériau = "S235JR" (IFCLABEL)
    Niveau bas = "+2.566" (IFCLABEL)
    Niveau haut = "+2.666" (IFCLABEL)
    Nom = "TREILLIS" (IFCLABEL)
    Phase = 1 (IFCINTEGER)
    Profil = "PL 100*6" (IFCLABEL)
    Repère d'assemblage = "A16(?)" (IFCLABEL)
    Repère de pièce = "13(?)" (IFCLABEL)
    Repère préliminaire = "" (IFCLABEL)
  Tekla Commun | properties | on 2 objects (2 IFCMEMBER)
    Classe = "6" (IFCLABEL)
    Finition = "GALVA" (IFCLABEL)
    GUID Initial (no value)
    Matériau = "S235JR" (IFCLABEL)
    Niveau bas = "+0.358" (IFCLABEL)
    Niveau haut = "+0.470" (IFCLABEL)
    Nom = "CVT" (IFCLABEL)
    Phase = 1 (IFCINTEGER)
    Profil = "PL60*6" (IFCLABEL)
    Repère d'assemblage = "A45(?)" (IFCLABEL)
    Repère de pièce = "aa0(?)" (IFCLABEL)
    Repère préliminaire = "" (IFCLABEL)
  Tekla Commun | properties | on 2 objects (2 IFCMEMBER)
    Classe = "3" (IFCLABEL)
    Finition = "GALVA" (IFCLABEL)
    GUID Initial (no value)
    Matériau = "S235JR" (IFCLABEL)
    Niveau bas = "+0.406" (IFCLABEL)
    Niveau haut = "+2.066" (IFCLABEL)
    Nom = "CVT" (IFCLABEL)
    Phase = 1 (IFCINTEGER)
    Profil = "TUBE-C-50*50*3" (IFCLABEL)
    Repère d'assemblage = "A45(?)" (IFCLABEL)
    Repère de pièce = "aa49(?)" (IFCLABEL)
    Repère préliminaire = "" (IFCLABEL)
  Tekla Commun | properties | on 2 objects (2 IFCPLATE)
    Classe = "2" (IFCLABEL)
    Finition = "GALVA" (IFCLABEL)
    GUID Initial (no value)
    Matériau = "S235JR" (IFCLABEL)
    Niveau bas = "+2.070" (IFCLABEL)
    Niveau haut = "+2.130" (IFCLABEL)
    Nom = "TREILLIS" (IFCLABEL)
    Phase = 1 (IFCINTEGER)
    Profil = "PL 60*6" (IFCLABEL)
    Repère d'assemblage = "A1(?)" (IFCLABEL)
    Repère de pièce = "13(?)" (IFCLABEL)
    Repère préliminaire = "" (IFCLABEL)
  Tekla Commun: 101 more contents on 115 objects not shown
  Tekla Quantités | properties | on 14 objects (14 IFCBEAM)
    Hauteur = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Largeur = 6. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur = 126. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Poids = 0.6 (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Surface nette = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Surface par tonne = 47.3 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Surface supérieure totale = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Tekla Quantités | properties | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    Hauteur = 28. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Largeur = 28. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur = 14. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Poids = 0. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Surface nette = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Surface par tonne = 37.3 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Surface supérieure totale = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Tekla Quantités | properties | on 10 objects (10 IFCPLATE)
    Hauteur = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Largeur = 6. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Poids = 0.1 (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Surface nette = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Surface par tonne = 52.7 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Surface supérieure totale = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Tekla Quantités | properties | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    Hauteur = 14. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Largeur = 14. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur = 200. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Poids = 0.2 (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Surface nette = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Surface par tonne = 40.7 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Surface supérieure totale = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Tekla Quantités | properties | on 8 objects (8 IFCPLATE)
    Hauteur = 40. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Largeur = 10. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur = 80. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Poids = 0.2 (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Surface nette = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Surface par tonne = 34.9 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Surface supérieure totale = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Tekla Quantités | properties | on 7 objects (7 IFCBEAM)
    Hauteur = 266.7 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Largeur = 6. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur = 300.4 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Poids = 2.8 (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Surface nette = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Surface par tonne = 44.9 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Surface supérieure totale = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Tekla Quantités | properties | on 6 objects (6 IFCPLATE)
    Hauteur = 90. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Largeur = 6. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur = 120. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Poids = 0.4 (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Surface nette = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Surface par tonne = 47.7 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Surface supérieure totale = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Tekla Quantités | properties | on 6 objects (6 IFCPLATE)
    Hauteur = 60. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Largeur = 6. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Longueur = 124. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Poids = 0.4 (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Surface nette = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Surface par tonne = 48.8 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Surface supérieure totale = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Tekla Quantités: 43 more contents on 87 objects not shown
  Pset_PlateCommon | properties | on 9 objects (9 IFCPLATE)
    Réference = "E2" (IFCIDENTIFIER)
    Support de charge = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_PlateCommon | properties | on 5 objects (5 IFCPLATE)
    Réference = "13(?)" (IFCIDENTIFIER)
    Support de charge = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_PlateCommon | properties | on 4 objects (4 IFCPLATE)
    Réference = "0(?)" (IFCIDENTIFIER)
    Support de charge = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_PlateCommon | properties | on 4 objects (4 IFCPLATE)
    Réference = "14" (IFCIDENTIFIER)
    Support de charge = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_PlateCommon | properties | on 4 objects (4 IFCPLATE)
    Réference = "19" (IFCIDENTIFIER)
    Support de charge = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_PlateCommon | properties | on 4 objects (4 IFCPLATE)
    Réference = "4" (IFCIDENTIFIER)
    Support de charge = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_PlateCommon | properties | on 2 objects (2 IFCPLATE)
    Réference = "14(?)" (IFCIDENTIFIER)
    Support de charge = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_PlateCommon | properties | on 2 objects (2 IFCPLATE)
    Réference = "16" (IFCIDENTIFIER)
    Support de charge = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_PlateCommon: 16 more contents on 21 objects not shown
  Pset_MemberCommon | properties | on 2 objects (2 IFCMEMBER)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "aa0(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_MemberCommon | properties | on 2 objects (2 IFCMEMBER)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "aa49(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_MemberCommon | properties | on 2 objects (2 IFCMEMBER)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "17" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_MemberCommon | properties | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "aa24(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_MemberCommon | properties | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "aa10(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_MemberCommon | properties | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "aa17(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_MemberCommon | properties | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "aa12(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_MemberCommon | properties | on 1 object (1 IFCMEMBER)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "aa7(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_MemberCommon: 1 more content on 1 objects not shown
  Pset_BeamCommon | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "A39" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "A9(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "A44" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "A35(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "A36" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "A36(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "A37" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "A37(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon: 34 more contents on 37 objects not shown
  Pset_ColumnCommon | properties | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "E3" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "B1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Pt1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "aa11(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "A46(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "aa16(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "A25" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "aa18(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon: 4 more contents on 4 objects not shown