
**COMPILATION DE FICHIER IFC**

**DETECTION DE CONFLITS A L'AIDE DE TEKLA BIMsight**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ouvrir **Tekla BIMsight** |



L'interface **Tekla BIMsight** s'affiche

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sélectionner **New Projects** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sélectionner **View** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | La fenêtre ***Ouvrir*** s'affiche  Sélectionner le fichier IFC **mur** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Le fichier est intégré dans **Tekla BIMsight** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sélectionner **Add File(s)** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | La fenêtre ***Ouvrir*** s'affiche  Sélectionner le fichier IFC **poutre** |

***Remarque: pour orienter la vue , appuyer et maintenir la pression sur le bouton gauche de la souris***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Le fichier est ajouté dans **Tekla BIMsight** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sélectionner **Add File(s)** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | La fenêtre ***Ouvrir*** s'affiche  Sélectionner le fichier IFC **tuyau** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Le fichier est ajouté dans **Tekla BIMsight** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sélectionner **Conflict Checking** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sélectionner **Add a new Rule** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | La fenêtre ***Edit Rule*** s'affiche  Sélectionner **Save Changes** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | La ligne de détection des conflits s'affiche.  Générer la détection à l'aide de l'icone |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 4 conflits sont détectés et sont identifiés par l'icone |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sélectionner l'icone  pour afficher la liste des conflits |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sélectionner l'ensemble des conflits |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Les conflits s'affichent en surbrillance |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sélectionner le 1er conflit entre la poutre et le mur |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Le conflit s'affiche en surbrillance |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vous pouvez commenter le conflit et déclencher les alertes |